# Ambientação

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Nome do cliente:** RACCO (LFR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS LTDA) | **Código de cliente:** TFDIR2 |
| **Nome do projeto:** Implantação Protheus | **Código do projeto:** TFDIR20002 |
| **Segmento cliente:** Serviços | **Unidade TOTVS:** Curitiba |
| **Data:** 19/10/2023 | **Proposta comercial:** 005232 |
| **Gerente/Coordenador TOTVS:** Marcelo Alexandre | |
| **Gerente/Coordenador cliente:** Wellington Sverzut | |

# 

# Roteiro

|  |
| --- |
| **Manual de Operação** |
| Este documento tem como objetivo detalhar o processo especificado na MIT041.  **Requisitos**   * O módulo SIGAACD deve estar completamente parametrizado e configurado. * Todos os cadastros que envolvem as rotinas devem ser realizados previamente.   **Fontes**   * Aplicar o pacote fornecido para disponibilizar os fontes abaixo: * custom.apcp001.prw * custom.rpcp001.prw * custom.class.etiqueta.tlpp * custom.pe.mata650.prw * custom.pe.mata681.prw * custom.pe.sigacusb.prw   **Dicionário**   * Atualizar o grupo de campos 068-Lote de 10 caracteres para 14 caracteres; * Executar compatibilizador UPDDISTR v2210\_racco\_gapsetoque\_20231026\_1401.zip para gerar os campos e parâmetros abaixo:   **Campos:**    **Parâmetros:**    **Processo de Cadastro de Produtos**  Acessar a rotina pelo menu  SIGAPCP 🡪 Atualizações 🡪 Cadastros 🡪 Produtos 🡪 Produto    Clicar em incluir para adicionar um novo registro.    Preencher os campos conforme a necessidade, incluindo os campos Fator Conv. (B1\_CONV), Cod. GTIN (B1\_CODGTIN) e o Dados Adicionais de Produto na aba ACD incluindo os campos QTD 1 EAN14 (B5\_EAN141), QTD 2 EAN14 (B5\_EAN142), QTD 3 EAN14 (B5\_EAN143), QTD 4 EAN14 (B5\_EAN144), QTD 5 EAN14 (B5\_EAN145), QTD 6 EAN14 (B5\_EAN146), QTD 7 EAN14 (B5\_EAN147), QTD 8 EAN14 (B5\_EAN148)  **Processo de Cadastro de Fórmulas**  Acessar a rotina pelo menu  SIGAPCP 🡪 Atualizações 🡪 Cadastros 🡪 Fórmulas    Clicar em Incluir para adicionar um novo registro.    Preencher o campo Código como 001, o campo Descrição como Lote Produção e o campo Fórmula como U\_APCP001() e clicar em Salvar para concluir.  **Obs.:** Vincular esse cadastro com o campo MV\_FORMLOT  **Processo de Inclusão de OP - Empenhos de Embalagens de Ordens de Produção**  Acessar a rotina pelo menu  SIGAPCP 🡪 Atualizações 🡪 Movimentações 🡪 Produção 🡪 Ordem de Produção    Clicar em Incluir para adicionar um novo registro.    Preencher os dados conforme a necessidade e clicar em Salvar.  **Obs.:** Para produção externa preencher o campo Tp. Produção (C2\_TPPR) como E-Externa e preencher o campo Lote (C2\_XLOTE)    Ao encerrar a rotina clicar em Sim para gerar os empenhos.  **Obs.:** Nesse momento os empenhos do tipo EM terão suas quantidades arredondadas para cima.  **Processo de String LOTE Produções, Validade dos Lotes Herdados e Impressão de Etiquetas no Apontamento OP**  Acessar a rotina pelo menu  SIGAACD 🡪 Atualizações 🡪 Produção 🡪 Produção Pcp Mod 2    Considerando a execução da primeira operação, preencher os dados conforme a necessidade.    Preencher o campo Recurso    Preencher os campos Quantidade e Data    Informar se o apontamento é parcial ou total    Em caso de apontamento total confirmar digitando S para Sim    Caso queira imprimir a etiqueta de produção digitar S para Sim    Informe a quantidade por caixa. Para produtos do tipo PA pode ser ajustado a quantidade por caixa que é automaticamente carregado do campo Fator Conv. (B1\_CONV)    Selecione a Impressora  **Obs.:**   * A cada apontamento da última operação será gerado um lote sequencial * Caso exista componentes do tipo PI ou PA a validade do PA em produção será reajustada para a menor validade entre os componentes do tipo PI ou PA     **Processo de reimpressão de Etiquetas**  Acessar a rotina pelo menu  SIGAPCP 🡪 Atualizações 🡪 Movimentações 🡪 Produção 🡪 Produção Pcp Mod2    Posicionar no registro desejado e clicar em Outras Ações 🡪 Reimprimir Etiqueta    Informe a quantidade por caixa e clique em Ok para continuar.  **Obs.:** Para produtos do tipo PA pode ser ajustado a quantidade por caixa que é automaticamente carregado do campo Fator Conv. (B1\_CONV)    Selecione a impressora e clique em Ok.    A etiqueta será reimpressa na impressora selecionada. |
|
|  |

# Aceite

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovado por** | **Assinatura** | **Data** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |